|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Радиотелефон | 1.1 | АОН, Caller ID: | Х | Да | ШТ. | 1 |
| 1.2 | Автоответчик: | Х | да |
| 1.3 | Внутренняя связь (интерком): | Х | Нет |
| 1.4 | Время цифровой записи: | Х | 20 мин |
| 1.5 | Гарантийный срок: | Х | 12 мес |
| 1.6 | Голосовое сообщение номера: | Х | нет |
| 1.7 | Диапазон рабочей частоты: | Х | 1880-1900 МГц |
| 1.8 | Дисплей телефона: | Х | монохромный |
| 1.9 | Журнал входящих вызовов (записей): | Х | - |
| 1.10 | Количество трубок в комплекте: | Х | 1 |
| 1.11 | Подключение гарнитуры: | Х | Нет |
| 1.12 | Подключение дополнительных трубок: | Х | 4 |
| 1.13 | Подсветка клавиатуры: | Х | да |
| 1.14 | Работа батареи в режиме ожидания: | Х | 200 час |
| 1.15 | Работа батареи в режиме разговора: | Х | 18 час |
| 1.16 | Радионяня: | Х | Нет |
| 1.17 | Радиус действия в помещении: | Х | 50 м |
| 1.18 | Радиус действия на открытой местности: | Х | 300 м |
| 1.19 | Резервное питание: | Х | Нет |
| 1.20 | Спикерфон (громкая связь): | Х | Да |
| 1.21 | Стандарт: | Х | DECT/GAP |
| 1.22 | Телефонный справочник (записей): | Х | 100 |
| 1.23 | Тип аккумулятора: | Х | ААА |
| 1.24 | Тип дополнительных трубок: | Х | Gigaset A415H |
| 1.25 | Тональный/импульсный набор: | Х | нет |
| 1.26 | Цвет корпуса: | Х | черный |
| 1.27 | Цвет подсветки дисплея: | Х | белый |
| 1.28 | Цифровой спикерфон: | Х | на трубке/базе |
| 1.29 | Эко режим: | Х | Да |
| 1.30 | Экранное меню (кириллица): | Х | Да |
| 2 | Кулер для воды | 1.1 | Бак горячей воды, материал: | Х | пищевая нержавеющая сталь | ШТ. | 1 |
| 1.2 | Бак для горячей воды: | ≥0≤4 литр | Х |
| 1.3 | Бак для холодной воды: | ≥0,5≤4,5 литр | Х |
| 1.4 | Бак холодной воды, материал: | Х | пищевой пластик |
| 1.5 | Вес: | ≥13,6≤14 кг | Х |
| 1.6 | Встроенный холодильник: | Х | Нет |
| 1.7 | Гарантийный срок: | Х | 24 мес |
| 1.8 | Защита от детей: | Х | Нет |
| 1.9 | Защита от протечек воды: | Х | Нет |
| 1.10 | Количество кранов подачи воды: | ≥0≤3 шт. | Х |
| 1.11 | Материал корпуса: | Х | металл/пластик |
| 1.12 | Мощность нагрева, Вт: | Х | 700 |
| 1.13 | Мощность охлаждения, Вт: | Х | 90 |
| 1.14 | Подача воды комнатной температуры: | Х | Нет |
| 1.15 | Производительность нагрева: | ≥6≤10 литр/час | Х |
| 1.16 | Производительность охлаждения: | ≥1≤5 литр/час | Х |
| 1.17 | Размер (ШхГхВ): | Х | 300x290x855 мм |
| 1.18 | Размещение бутыли с водой: | Х | верхнее |
| 1.19 | Температура нагревания воды: | ≥92≤96 град | Х |
| 1.20 | Температура охлаждения воды: | ≥9≤13 град | Х |
| 1.21 | Температурный режим: | Х | нагрев и охлаждение |
| 1.22 | Тип крана: | Х | нажим кружкой |
| 1.23 | Тип охлаждения воды: | Х | компрессорный |
| 1.24 | Тип установки: | Х | напольный |
| 1.25 | Тип устройства: | Х | кулер |
| 1.26 | Функция газирования: | Х | Нет |
| 1.27 | Цвет вставки: | Х | синий |
| 1.28 | Цвет корпуса: | Х | белый |
| 1.29 | Шкафчик для посуды: | Х | Да |
| 3 | Стакан одноразовый | 1.1 | Вид товара: | Х | стакан | УП. | 10 |
| 1.2 | Диаметр,мм: | Х | 70 |
| 1.3 | Количество слоев: | Х | 1 |
| 1.4 | Материал: | Х | полипропилен |
| 1.5 | Назначение: | Х | для холодных и горячих напитков |
| 1.6 | Объем (мл): | Х | 200 |
| 1.7 | Рисунок: | Х | Нет |
| 1.8 | Сырье: | Х | смешанное |
| 1.9 | Упаковок в коробке: | ≥23≤27 уп. | Х |
| 1.10 | Цвет материала: | Х | прозрачный |
| 1.11 | Ценовая категория: | Х | бюджет |
| 1.12 | Штук в упaковке: | Х | 100 |
| 4 | Держатель для стаканов | 1.1 | Материал корпуса: | Х | пластик | ШТ. | 1 |
| 1.2 | Тип: | Х | держатель для стаканов на винтах |
| 1.3 | Цвет корпуса: | Х | белый |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |