**Техническое задание
на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Орехово-Зуево"

**2. Перечень поставляемых товаров:**

Перечень и количество поставляемых товаров, приведены в Таблице
№ 1 «Перечень и количество поставляемых товаров» настоящего Технического задания.

Таблица **№1. «Перечень и количество поставляемых товаров»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Профессиональный алкотестер  | Медицинской анализатор предназначен для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. **Тип датчика:** Электрохимический**Использование мундштука:** С мундштуком, без мундштука, с мундштуком-воронкой**Комплектация:** Алкотестер, батарейки АА-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка, кейс, кабель для ПК.Минимальная концентрация алкоголя 0.030 мг/лДискретность шкалы 0.005 мг/лПодготовка к первому тесту До 20 секундПодготовка к повторному тесту Не более 120 секунд после анализа пробы с концентрацией 0,500 мг/лВремя установки показаний Не более 10 секундРабочая температура От +10°С до +40°СТемпература хранения От -10°С до +50°СМежповерочный интервал 12 месяцевПамять Да, 500 измеренийРазмеры (высота/ширина/длина), мм 33х64х133Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) 3 000Подключение к ПК ДаПериодичность технического Обслуживания 1 раз в 12 месяцевСертификат об утверждении типа средств измерений ДаРегистрационное удостоверение Да | 1 |
| 2 | Мундштук для алкотестера  | Мундштук обеспечивает проведение теста на анализаторах паров этанола в выдыхаемом воздухе.Одноразовые мундштуки изготовлены из полипропиленаКаждый мундштук имеет индивидуальную упаковку.Длина, мм - 100Высота, мм -20Расстояние между фиксаторами, мм 360Внутренний диаметр входного отверстия, мм 11Внешний диаметр входного отверстия, мм 15Нижнее основание выходного отверстия, мм 7Верхнее основание выходного отверстия, мм 9 | 100 |
| 3 | Мундштук-воронка для алкотестера  | Мундштук - воронка  для бесконтактного продувания в анализаторы во время проведения экспресс-теста на алкоголь. Изготовлен из полипропилена.  Предназначен для многократного применения. | 3 |

 **3. Требования к поставляемым Товарам:**

3.1. Товары должны быть новыми, не восстановленными, должны иметь заводскую упаковку.

3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Покупателю.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.5. Товары не должны иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

**4. Требования к поставке:**

4.1. Товар поставляется поставщиком с 8:00 до 17:00 московского времени с понедельника по пятницу включительно.

4.2. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.5. Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.