**Техническое задание   
на автоматизацию ввода данных машиносчитываемых документов**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО"

**2. Перечень поставляемого оборудования:**

Перечень и количество поставляемого оборудования и проводимых работ приведены в Таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Устройство чтения смарт карт. | Поддержка Common Access Card (CAC) и PIV карт  Длина провода: 150 см.  Коммуникационный интерфейс: USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)  Напряжение питания: 5 В  Питание: от шины USB  Стандарты: ISO 7816 (Class A/B/C)  Максимальная скорость передачи данных: 344 kbps  Максимальный ток: 50 мА  Протоколы работы ридера с картой: T=0, T=1, S=10 (2-х проводные: SLE4432, SLE4442), S=9 (3-х проводные: SLE4418, SLE4428), S=8 i2c (SLE 4404)  Протоколы работы ПК c ридером: PC/SC, CT-API (перед PC/SC)  Размер карты: ID - 1 (полный размер)  Ресурс слота: 100.000 циклов  Тактовая частота:  4 МГц  Тип контактной площадки: фрикционный/Sliding  Вес : 65 гр.  Операционные системы: Windows 98 - Windows 7, Linux 32 Bit, Mac OS X, Android  Сертификаты / соответствие стандартам: EMV Level 1, Microsoft WHQL, FCC, CE, VCCI, USB, EN 60950, EN 50364, CCID, PC/SC, RoHS, UL | 2 |
| 2 | Подключение устройства чтения смарт карт. | Подключение устройства чтения смарт карт к персональному компьютеру на территории организации Заказчика. | 2 |
| 3 | Настройка медицинской информационной системы. | Настройка медицинской информационной системы (МИС) Заказчика для проведения автоматизированноговвода данных полиса ОМС в карту пациента. | 3 |

**3. Требования к поставляемому оборудованию:**

3.1. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, должно иметь заводскую упаковку.

3.2. Оборудование на момент передачи Заказчику должно принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Заказчику.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

3.5. Оборудование не должно иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование является комплектным и качественным, отвечает стандартам производителя.

**4. Требования к проводимым работам:**

4.1. Оборудование подключается и настраивается Исполнителем на объекте Заказчика.

4.2. Исполнитель обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени проведения работ не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня оказания услуг.

4.3. Поставка Оборудования, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Исполнителя.

4.4. Место подключения оборудования: Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.