|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Сканер | 1.1 | IBM 46XXя: | Х | Нет | ШТ. | 1 |
| 1.2 | Keyboard Wedge: | Х | Да |
| 1.3 | OEM (IBM) USB: | Х | Нет |
| 1.4 | RS-232: | Х | Да |
| 1.5 | Вес: | ≥0,114≤0,514 кг | Х |
| 1.6 | Гарантийный срок: | Х | 12 мес |
| 1.7 | Дальность считывания кода: | ≥14≤18 см | Х |
| 1.8 | Диапазон рабочих температур, шC: | Х | от 0 до +50 |
| 1.9 | Дополнительные компоненты: | Х | Сканер штрих-кодов, подставка, кабель интерфейсов, руководство пользования |
| 1.10 | Интерфейсы подключения: | Х | USB |
| 1.11 | Кабель в комплекте: | Х | Да |
| 1.12 | Максимальная скорость сканирования (сканирований в секунду): | ≥0≤3 | Х |
| 1.13 | Питание: | Х | от аккумулятора |
| 1.14 | Работает с DataMatrix: | Х | Да |
| 1.15 | Радиоканал: | Х | Да |
| 1.16 | Размеры (ДхШхВ): | Х | 175x66x99 мм |
| 1.17 | Разрешение, mil: | Х | 640x480 |
| 1.18 | Распознаваемые штрих-коды: | Х | 1D-коды/2D-коды |
| 1.19 | Тип сканера: | Х | ручной |
| 1.20 | Тип считывающего элемента: | Х | имидж-сканер |
| 1.21 | Цвет: | Х | черный |