**Техническое задание на поставку расходных материалов**

**для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Орехово-Зуево ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Система для инфузионных вливаний | Инфузионная система однократного применения  • капельная камера инфузионной системы со специальным микрофильтром размером 15 микрон  • наличие воздушного клапана на капельной камере инфузионной системы  инфузионная система обеспечена разъемом Луер  съемная игла 0,8х40 мм (21G х 1 1/2" ) с трехгранной копьевидной заточкой  • обработка иглы инфузионной системы для венепункций силиконом для безболезненного введения  • инфузионная система обеспечена пластиковым шипом  инфузионная система (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом производства KDM (КДМ) изготовлена из высококачественных и не токсичных материалов  инструкция по применению на русском языке на индивидуальной упаковке системы. | Шт. | 500 |
| 2. | Гель для УЗИ | Тип: гель Медиагель или эквивалент  Вид: УЗИ  Вязкость: 9-11 Па/с  Вес: 5кг  Цвет: цветной или бесцветный | Канистра 5л | 1 |
| 3. | Тест полоски ONE TOUCH SELECT | Тест-полоски должны быть предназначены для использования с глюкометром OneTouch Select и измерения уровня глюкозы в цельной крови. В упаковке 1 баночка не менее 50 тест-полосками или 100 полосок с хорошим сроком годности. | Упаковка | 2 |
| 4. | Электрод для ЭКГ с твердым гелем ,48\*34 мм | Одноразовый электрод, размер - 48х34мм, материал электрода - FOAM (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). | Шт. | 300 |
| 5. | Бинт гипсовый 3м\*15 см | Бинт гипсовый быстросхватывающийся 3,0 м (± 0,20) \* 150мм (±10).Поверхностная плотность не менее 300 г/м2 и не более 700 г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы не менее 2 мин и не более 4 мин. Уровень вымывания гипсовой композиции не более 10%.  Время смачивания не более 20 сек. | Шт. | 30 |
| 6. | Полотенце  СПАНЛЕЙС 35\*70 | Одноразовые полотенца стандарт из спанлейса плотностью 40 г/м2. в упаковке 50 штук. | Упаковка | 10 |