**Техническое задание**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Орехово-Зуево"

**2. Перечень поставляемых товаров:**

Перечень и количество поставляемых товаров, приведены в Таблице   
№ 1 «Перечень и количество поставляемых товаров» настоящего Технического задания.

Таблица **№1. «Перечень и количество поставляемых товаров»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Требование технического задания** | **Кол-во**  **Шт.** |
| 1 | 2 |  | 3 |
| **1. Общие требования** | | |  |
| 1.1. | Год выпуска оборудования, не ранее | 2021. |
| 1.2. | Срок гарантийного обслуживания, не менее | 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию |
| 1.3. | Наличие прибора в реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений | Установлено |
| **2. Наименование оборудования, количество** | | |  |
| **2.1. Технические характеристики** | | |  |
| 2.1.1. | Сенсор | Электрохимический |
| 2.1.2. | Продувание | С мундштуком |
| 2.1.3. | Дисплей | ≥ 3-х разрядный цифровой с подсветкой |
| 2.1.4. | Единицы измерения | мг/л, г/л, мкг/л, мкг/дл, мг/дл, г/дл |
| 2.1.5. | Диапазон показаний | 0-1,50 г/л (0-0,75 мг/л) |
| 2.1.6. | Точность в диапазоне показаний до 1,0 г/л | ≤ +/- 5 % |
| 2.1.7. | Время подготовки | Не более 30 секунд |
| 2.1.8 | Время анализа | Не более 10 секунд |
| 2.1.9. | Рабочая температура | ≥ 00С – 500С |
| 2.1.10. | Вес | Не более 155 г |
| 2.1.11. | Размеры | ≤ 137х59х26 |
| 2.1.12. | Питание | Батарейки типа АА – 2 штуки |
| 2.1.13. | Время работы до замены батареек | Не менее 999 тестов |

**Комплект поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | К-во |
| шт. |
| 1 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 |
| 2 | Мундштук (не менее) | 5 |
| 3 | Элементы питания (щелочные батареи питания типа АА) | 2 |
| 4 | Кейс пластиковый | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Паспорт | 1 |
| 7 | Методика поверки | 1 |

**3. Требования к поставляемым Товарам:**

3.1. Товары должны быть новыми, не восстановленными, должны иметь заводскую упаковку.

3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Покупателю.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.5. Товары не должны иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

**4. Требования к поставке:**

4.1. Товар поставляется поставщиком с 8:00 до 17:00 московского времени с понедельника по пятницу включительно.

4.2. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.5. Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.