ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Костный излучатель к Аудиометру Maico ST 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Характеристики** | **Значения параметров** |
| **1. Общая информация** | | |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Наличие декларации о соответствии | Наличие |
| 1.3 | Область применения | Являются преобразователем тестового сигнала |
| **2. Технические характеристики** | | |
| 2.1. | Частотный диапазон, Гц | От 250 до 6000 |
| 2.2 | Тип крепления | оголовье |
| 2.3 | Уровни прослушивания по кости, дБ | От –10 до 80 |
| 2.5 | Количество разъемов, моно Jack 6,35 мм | 1 |
| 2.6. | Тестовый сигнал | Тон/Трель/Узкополосный и «белый» шум |
| 2.7 | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости (МЭК 60601-1-2) | наличие |
| 2.8 | Кабель: | - |
| 2.8.1 | Длина, м | 2 |
| 2.8.2 | Тип кабеля | экранированный |
| 2.8.3 | Подключение кабеля | одностороннее |
| 3. | Гарантийный срок, мес. | 12 |