**Техническое задание
на поставку оборудования и расходных материалов для ЭВТ.**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Орехово-Зуево"

**2. Перечень поставляемых товаров:**

Перечень и количество поставляемых товаров, приведены в Таблице
№ 1 «Перечень и количество поставляемых товаров» настоящего Технического задания.

Таблица **№1. «Перечень и количество поставляемых товаров»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Тонер НР 106А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 60г. Совместимость: для картриджа HP 106A. | 3 |
| 2 | Тонер НР 285А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 70г. Совместимость: для картриджа HP LJ CE285A. | 5 |
| 3 | Тонер НР LJ12А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 120г. Совместимость: для картриджа HP LJ Q2612A. | 2 |
|  | Тонер Brother 1075 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 50г. Совместимость: для картриджа Brother TN-1075. | 4 |
| 10 | Тонер Brother MFC-L2740DWR | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 90г. Совместимость: для картриджа Brother TN-2375. | 5 |
| 4 | Фотовал HP LJ 12A | Фотовал для лазерного монохромного картриджа HP LJ Q2612A. | 1 |
| 9 | Термопленка HP LJ P1102, смазка для термопленки | Термопленка для блока фьюзера принтера НР LJ P1102 и смазка для термоэлемена. | 1 |
| 14 | Термопленка HP LJ P1122,смазка для термопленки | Термопленка для блока фьюзера принтера НР LJ 1122 и смазка для термоэлемена. | 1 |
| 5 | Патч-корд RJ-45 3м | Патч-корд литой. Тип кабеля витая пара. Длина кабеля 3 м. Разъемы RJ-45. Категория кабеля CAT5e. Материал проводника медь. | 1 |
| 6 | USB Кабель 5м | Кабель соединительный USB для передачи данных, для подключения периферийных устройств, для подключения оргтехники, для подключения МФУ, для подключения сканера, для подключения принтера.Разъемы: Разъем 1 - USB 2.0 A, Разъем 2 - USB 2.0 B.Вид разъема 1 - Male. Вид разъема 2 – Female. Длина кабеля 5 м. Пропускная способность интверфейса до 480 Мбит/с, тип оболочки ПВХ, экранированный. | 1 |
| 7 | Кабель питания для ИБП 1,8м | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (для UPS). Номинальное напряжение: 220 B. Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3500 Вт. Номинальный ток нагрузки: 16 А. Тип вилки: C14. Тип штекера: C13. Заземление: есть. Сечение провода: 3\*1 кв. мм. Длина: 1,8 метра | 4 |
| 11 | Привод DVD-ROM | Оптический привод. Цвет передней панели - черный.Подключение/Размещение - внутреннийИнтерфейс – SATA.Вид привода - DVD-ROMНазначение - для настольного компьютера.Скорость чтения:Максимальная скорость чтения CD - 48xМаксимальная скорость чтения DVD - 18xВремя доступа в режиме чтения CD - 90 мсВремя доступа в режиме чтения DVD - 100 мсОбъем буфера - 0.2 МБ | 1 |
| 12 | Мышь проводная | Мышь проводная. Основной цвет – черный.Общее количество кнопок – 3.Тип сенсора мыши - оптический светодиодныйМаксимальное разрешение датчика -1000 dpiКонструкция – Хват для правой и левой руки.Материал изготовления – пластик.Материал покрытия - матовый пластик.Тип подключения – проводная.Интерфейс подключения – USB.Длина кабеля - 1.5 мТип источника питания - по шине. Напряжение питания - 5 В. | 1 |
| 13 | Клавиатура | Основной цвет – черная.Тип клавиатуры – мембранная.Общее количество клавиш – 104.Низкопрофильные клавиши – есть.Бесшумные клавиши – есть.Цифровой блок – есть.Клавиша функции (Fn) – есть.Конструктивные особенности:полноразмерная, низкопрофильная, островная.Тип подключения – проводная.Интерфейс подключения – USB.Длина кабеля - 1.5 м. | 1 |
| 17 | Клавиатура | Основной цвет – белая.Тип клавиатуры – мембранная.Общее количество клавиш – 104.Низкопрофильные клавиши – есть.Бесшумные клавиши – есть.Цифровой блок – есть.Клавиша функции (Fn) – есть.Конструктивные особенности:полноразмерная, низкопрофильная, островная.Тип подключения – проводная.Интерфейс подключения – USB.Длина кабеля - 1.5 м. | 1 |
| 15 | Аккумуляторная батарея для ИБП | Общие параметры:Тип - аккумуляторная батарея для ИБП.Технические характеристики:Емкость - 9 А\*чНапряжение - 12 ВШирина - 65 ммВысота - 94 ммДлина - 151 мм | 1 |
| 16 | Аккумуляторная батарея для ИБП | Общие параметры:Тип - аккумуляторная батарея для ИБП.Технические характеристики:Емкость - 4.5 А\*чНапряжение - 12 В | 1 |
| 18 | Жесткий диск 500 ГБ SATA III | Объем HDD - 0.5 ТБ.Объем кэш-памяти - 64 МБ.Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.Максимальная скорость передачи данных - 190.7 Мбайт/с.Среднее время задержки (Latency) - 4.17 мсИнтерфейс - SATA III.Пропускная способность интерфейса - 6 Гбит/с. | 1 |

 **3. Требования к поставляемым Товарам:**

3.1. Товары должны быть новыми, не восстановленными, должны иметь заводскую упаковку.

3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Покупателю.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.5. Товары не должны иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

**4. Требования к поставке:**

4.1. Товар поставляется поставщиком с 8:00 до 17:00 московского времени с понедельника по пятницу включительно.

4.2. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.5. Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.