**Техническое задание
на поставку оборудования и расходных материалов для технического обслуживания и ремонта средств электронно-вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Орехово-Зуево"

**2. Перечень поставляемых товаров:**

Перечень и количество поставляемых товаров, приведены в Таблице
 настоящего Технического задания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Коротрон НР 285А | Заряжающий ролик для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | **1** |
| 2 | Коротрон НР 12А | Заряжающий ролик для лазерного монохромного картриджа HP LJ Q2612A. | **1** |
| 3 | Магнитный вал НР 285А | Магнитный ролик для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | **1** |
| 4 | Тонер Brother 1075 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 50г. | **1** |
| 5 | Тонер НР 106A | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 60г. Совместимость: для картриджа HP 106A. | **1** |
| 6 | Тонер Brother TN-2375 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 90г. Совместимость: для картриджа Brother TN-2375. | **5** |
| 7 | Тонер НР 285А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 70г. Совместимость: для картриджа HP LJ CE285A. | **2** |
| 8 | Фотовал НР 285А | Фотовал для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | **1** |
| 9 | Кабель UTP 4 пары,Cu, категория 5е | Тип кабеля витая пара. 4 пары (8 жил). Категория кабеля CAT5e. Материал проводника медь. | **50** |
| 10 | Розетка накладная RJ-45 | * Тип комплектации - розетка в сборе
* Монтаж накладной - (открытый)
* Заземление - нет
* Крышка - нет
* Цвет - белый
* Разъем - RJ45
* Категория - 5е
* Количество гнезд - 1
* Вид розетки - джек компьютерный
 | **2** |
| 11 | Коннектор RJ-45 | * Тип вилка RJ-45.
* Тип разъема RJ45.
* Кол-во разъемов, 1шт.
* Количество контактов – 8.
* Число мест под контакты – 8.
* Цвет прозрачный
* Категория 5е
* Материал пластик.
 | **2** |
| 12 | Кабель-канал 16х25 | Тип изделия кабель-канал. Цвет белый. 2-й замок в п/э. Размер 25х16х2000мм. Материал изделия ПВХ. | **2** |
| 13 | Кабель питания для ИБП 1,8м | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (для UPS). Номинальное напряжение: 220 B. Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3500 Вт. Номинальный ток нагрузки: 16 А. Тип вилки: C14. Тип штекера: C13. Заземление: есть. Сечение провода: 3\*1 кв. мм. Длина: 1,8 метра | **4** |

 **3. Требования к поставляемым Товарам:**

3.1. Товары должны быть новыми, не восстановленными, должны иметь заводскую упаковку.

3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Покупателю.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.5. Товары не должны иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

**4. Требования к поставке:**

4.1. Товар поставляется поставщиком с 8:00 до 17:00 московского времени с понедельника по пятницу включительно.

4.2. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.5. Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.