ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку Контейнера для химической дезинфекции и

стерилизации медицинских изделий

с нижним сливом на тележке для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Технические характеристики**:

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание оборудования** | **Характеристика товара** |
| Назначение | Предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий (габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательная аппаратура, предметы ухода за больными, лабораторная посуда и т.п.). |
| Рабочий объем | 35 л. |
| Конструкция | Ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. |
| Материал | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами. |
| Эргономичность | * Перфорированный поддон имеет удлиненные, удобные для захвата ручки. * Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счет большого количества и формы сливных отверстий. * Ручки крышки и поддона имеют удобную форму и открытый объем для захвата. Конструкция контейнера позволяет легко без прицеливания закрывать крышку и обеспечивает ее плотное прилегание. |
| Внутренние размеры перфорированного поддона | не более 680x320x190 мм. |
| Габаритные размеры | не более 880x475x240 мм. |
| Масса | не более 6,5 кг |
| Обработка | Любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |
| Гарантийные обязательства | 1 год со дня продажи. |
| Срок службы | не менее 3-х лет. |

**Технические характеристики**:

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | Тележка с ручкой для размещения и транспортировки внутри помещений медицинских изделий. Рекомендована для применения в лечебных учреждениях, профилакториях, аптеках и т.д. Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51084-97. |
| Конструкция | Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная. |
| Колеса | Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅100 мм с резиновым ободом из светлой резины, не оставляющей следов на поверхности пола. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз. |
| Отражатели | Четыре пластиковых амортизирующих отражателя. |
| Конструкция поддонов | Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого пластика. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкосъемными. |
| Рабочая поверхность поддонов | (770х400)±10 мм. |
| Глубина поддонов | 10±2 мм. |
| Расстояние между поддонами | 540±10 мм. |
| Грузоподъемность | не более 50 кг распределенной нагрузки на два поддона. |
| Габаритные размеры | (925х525х980)±20 мм |
| Масса | не более 15 кг |
| Обработка | Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. |
| Гарантийные обязательства | 2 года со дня изготовления. |
| Срок службы | не менее 5 лет |

**1.Требования к качеству и безопасности товаров**

**Требования к качеству:**

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к безопасности:**

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Требования к упаковке товара:**

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

2. Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 30.04.2020 г.

3. Объемы работ:

Приобретение Контейнера для химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

с нижним сливом на тележке в количестве 3 штук и доставка их по адресу заказчика.