**Техническое задание
на автоматизацию ввода данных машиносчитываемых документов**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО"

**2. Перечень поставляемого оборудования:**

Перечень и количество поставляемого оборудования и проводимых работ приведены в Таблице № 1 «Перечень и количество поставляемого оборудования и проводимых работ» настоящего Технического задания.

Таблица **№1. «Перечень и количество поставляемого оборудования и проводимых работ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Сканер штрих-кода. | Тип подключения: проводнойТип сканера: ручнойТип интерфейса: USBТип считывающего элемента: image-2DРаспознаваемые штрих-коды:1D-коды/2D-кодыРаботает с DataMatrix: ДаРаботает с QR Code: ДаРаботает с PDF 417: ДаРаботает в режиме эмуляции COM-порта: Да | 2 |
| 2 | Подключение сканера штрих-кода. | Подключение сканера штрих-кода к персональному компьютеру на территории организации Заказчика.  | 2 |
| 3 | Настройка сканера штрих-кода. | Настройка сканера штрих-кода для работы в программе Заказчика по выставлению счетов в страховые медицинские организации (СМО) за оказанную медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). | 2 |
| 4 | Настройка медицинской информационной системы. | Настройка медицинской информационной системы (МИС) Заказчика для проведения автоматизированного ввода данных полиса ОМС в карту пациента. | 2 |
| 5 | Обучение представителя Заказчика. | Демонстрация работы сканера штрих-кода по вводу данных пациента в МИС сотруднику организации Заказчика. | 2 |

**3. Требования к поставляемому оборудованию:**

3.1. Оборудование должно быть новыми, не восстановленным, должно иметь заводскую упаковку.

3.2. Оборудование на момент передачи Заказчику должно принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Заказчику.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

3.5. Оборудование не должно иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование является комплектным и качественным, отвечает стандартам производителя.

**4. Требования к проводимым работам:**

4.1. Оборудование подключается и настраивается Исполнителем на объекте Заказчика.

4.2. Исполнитель обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени проведения работ не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня оказания услуг.

4.3. Поставка Оборудования, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Исполнителя.

4.5. Место подключения оборудования: 142613, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 10А