ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дополнительного регистратора для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД ИН-33М (холтер) с поверкой

для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Технические характеристики**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Дополнительный регистратор для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД с регистратором ИН-33М (холтер) с поверкой** |  | **1 шт.** |
|  | 1. АР (Амбулаторный Регистратор), шт., не менее | 1 |  |
|  | 1.1. Количество каналов измерения и регистрации | Наличие |  |
|  | - ЭКГ, шт., не менее | 12 |  |
|  | 1.2. Характеристики каналов ЭКГ | Наличие |  |
|  | - частота дискретизации ЭКГ, Гц, не менее | 250 |  |
|  | - входной импеданс, МОм, не менее | 10 |  |
|  | - выделение импульсов искусственного водителя ритма сердца (кардиостимулятора) | Наличие |  |
|  | - частота, на которой выделяются импульсы искусственного водителя ритма сердца, Гц, не менее | 10000 |  |
|  | 1.3. Масса, кг, не более | 0,050 |  |
|  | 1.4. Время непрерывной работы в режиме суточной записи от элементов питания, ч., не менее | 24 |  |
|  | 1.5. Экран | Наличие |  |
|  | - размер экрана, мм, не менее | 30 х 25 |  |
|  | 1.6. Использование кабелей пациента с автоматической регистрацией числа постановок в памяти кабеля | Наличие |  |
|  | 2. Программное обеспечение \*\*\* | Наличие |  |
|  | 2.1. Обеспечение взаимодействия закупаемого оборудования с имеющимся у Заказчика «Комплексом суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком - комби» \*\*\*, в том числе: | Наличие |  |
|  | 2.1.1. Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования, обрабатываются на имеющемся в наличии у Заказчика «Комплексом суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком - комби» \*\*\* | Наличие |  |
|  | 2.1.2. Обеспечивается совместимость на аппаратном и программном уровне с имеющимся в наличии у Заказчика «Комплексом суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком - комби» \*\*\* | Наличие |  |
|  | 2.1.3. Совместная обработка и автоматическое |  |  |
|  | сравнение записей, полученных на приобретаемом оборудовании, с записями этого же пациента, полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика на имеющемся в наличии у Заказчика «Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком - комби», с выделением статистически значимых отличий между записями \*\*\* | Наличие |  |
|  | 3. Комплект поставки (оборудование) | Наличие |  |
|  | 3.1. Кабель 10 проводной на 12 отведений для АР, шт., не менее | 1 |  |
|  | 3.2. Кабель 7 проводной на 3 отведения для АР, шт., не менее | 1 |  |
|  | 3.3. Аккумулятор многоразовый для питания АР, шт., не менее | 2 |  |
|  | 3.4. Чехол для АР, шт., не менее | 1 |  |
|  | 3.5. Карта памяти для АР, шт., не менее | 1 |  |

**1.Требования к качеству и безопасности товаров**

**Требования к качеству:**

- качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, товар должен быть новым, сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата, или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к безопасности:**

- перевозка товара должна осуществляться в специально предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных средствах, обеспечивающих сохранение качества и безопасность товара, с учётом их физико-химических свойств и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Требования к упаковке товара:**

- товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке.

- маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

- Наличие регистрационного удостоверения, иного документа.

2. Место и сроки поставки товара

Место поставки:

- 142600, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 22

Сроки поставки: до 30.11.2022 г.

3. Объемы работ:

Приобретение дополнительного регистратора для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД с регистратором ИН-33М (холтер) с поверкой в количестве 1 штуки и доставка их по адресу заказчика.