**Техническое задание   
на поставку оборудования и материалов.**

**1. Заказчик:**

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Орехово-Зуево"

**2. Перечень поставляемых товаров:**

Перечень и количество поставляемых товаров, приведены в Таблице   
№ 1 «Перечень и количество поставляемых товаров» настоящего Технического задания.

Таблица **№1. «Перечень и количество поставляемых товаров»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Тонер НР 106А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 60г. Совместимость: для картриджа HP 106A. | 3 |
| 2 | Тонер НР 285А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 70г. Совместимость: для картриджа HP LJ CE285A. | 8 |
| 3 | Тонер НР LJ12А | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 120г. Совместимость: для картриджа HP LJ Q2612A. | 4 |
|  | Тонер Brother 1075 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 50г. Совместимость: для картриджа Brother TN-1075. | 3 |
| 10 | Тонер Brother MFC-L2740DWR | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 90г. Совместимость: для картриджа Brother TN-2375. | 10 |
| 4 | Фотовал HP LJ 12A | Фотовал для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | 2 |
| 9 | Тонер Xerox 3140 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных монохромных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный. Масса тонера не менее 110г. Совместимость: для картриджа Xerox 3140. | 5 |
| 14 | Фотовал HP LJ 85A | Фотовал для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | 3 |
| 5 | Магнитный вал НР 285А | Магнитный ролик для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | 1 |
| 6 | Коротрон НР 285А | Заряжающий ролик для лазерного монохромного картриджа HP LJ CE285A. | 2 |
| 7 | Тонер HP Color LJ Pro M 252 | Совместимый тонер для заправки картриджей лазерных цветных принтеров. Тип фасовки тонера: флакон. Цвет тонера: черный / пурпурный / желтый / голубой. Масса тонера не менее 50г. Совместимость: для картриджа HP Color LJ Pro M 252. | 2 |
| 11 | Чип HP Color LJ Pro M 252 | Сменный чип картриджа HP Color LJ Pro M 252 на 1400 копий. | 2 |
| 12 | Мышь проводная | Мышь проводная. Основной цвет – черный.  Общее количество кнопок – 3.  Тип сенсора мыши - оптический светодиодный  Максимальное разрешение датчика -1000 dpi  Конструкция – Хват для правой и левой руки.  Материал изготовления – пластик.  Материал покрытия - матовый пластик.  Тип подключения – проводная.  Интерфейс подключения – USB.  Длина кабеля - 1.5 м  Тип источника питания - по шине.  Напряжение питания - 5 В. | 1 |
| 13 | Фотовал Xerox 3140 | Фотовал для лазерного монохромного картриджа Xerox 3140. | 3 |
| 17 | Чип Xerox 3140 | Сменный чип картриджа Xerox 3140 на 2500 копий. | 5 |
| 15 | Дозирующее лезвие Brother TN-2375 | Дозирующее лезвие (Doctor blade) для BROTHER TN-2375 | 3 |
| 16 | Кабель USB 2.0 A-B 3м | Кабель соединительный USB для передачи данных, для подключения периферийных устройств, для подключения оргтехники, для подключения МФУ, для подключения сканера, для подключения принтера.  Разъемы: Разъем 1 - USB 2.0 A, Разъем 2 - USB 2.0 B.  Вид разъема 1 - Male. Вид разъема 2 – Female. Длина кабеля 3 м. Пропускная способность интверфейса до 480 Мбит/с, тип оболочки ПВХ, экранированный. | 1 |
| 18 | SSD накопитель 120 Гб | Тип - 2.5" SATA накопитель  Объем накопителя - 120 ГБ  Разъем подключения - SATA  Структура памяти - 3D NAND  Максимальная скорость последовательного чтения  500 Мбайт/сек  Максимальная скорость последовательной записи  320 Мбайт/сек  Максимальный ресурс записи (TBW) - 40 ТБ  DWPD - 0.3  Максимальная перегрузка (ударостойкость) - 20 G | 1 |
| 19 | Оперативная память DDR-4 8ГБ | Тип памяти DDR4  Форм-фактор памяти DIMM  Суммарный объем памяти всего комплекта 8 ГБ  Объем одного модуля памяти 8 ГБ  Количество модулей в комплекте - 1  Регистровая память - нет  ECC - память нет  Тактовая частота 2666 МГц  Низкопрофильная (Low Profile) - нет | 1 |

**3. Требования к поставляемым Товарам:**

3.1. Товары должны быть новыми, не восстановленными, должны иметь заводскую упаковку.

3.2. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.3. Гарантийный срок на Оборудование – 12 месяцев, со дня передачи Покупателю.

3.4. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.5. Товары не должны иметь потертостей, царапин и следов вскрытия корпусов.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

**4. Требования к поставке:**

4.1. Товар поставляется поставщиком с 8:00 до 17:00 московского времени с понедельника по пятницу включительно.

4.2. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.5. Место доставки Товаров: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22.