Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **№ показателя** | **Показатель (характеристика) товара** | **Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работ, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям** | | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя** | **Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться** |
| 1 | Многофункциональное устройство | 1.1 | Автоматическая двусторонняя печать: | Х | да | ШТ. | 1 |
| 1.2 | Автоподатчик артикул: | Х | 0 |
| 1.3 | Вес: | ≥11,1≤11,5 кг | Х |
| 1.4 | Гарантийный срок: | Х | 12 мес |
| 1.5 | Емкость выходного лотка: | Х | 100 лист |
| 1.6 | Емкость дополнительного лотка подачи: | Х | 0 лист |
| 1.7 | Емкость лотка подачи: | Х | 285 лист |
| 1.8 | Интерфейс Wi-Fi: | Х | нет |
| 1.9 | Интерфейс Ethernet (RJ-45): | Х | да |
| 1.10 | Интерфейс USB: | Х | Да |
| 1.11 | Кабель USB артикул: | Х | 399721, 399724 |
| 1.12 | Кабель USB в комплекте: | Х | Нет |
| 1.13 | Картридж в комплекте: | Х | стартовый |
| 1.14 | Код производителя: | Х | DCP-L2540DNR |
| 1.15 | Крышка артикул: | Х | 0 |
| 1.16 | Максимальная нагрузка: | ≥9999≤10003 страниц/ме | Х |
| 1.17 | Максимальное разрешение печати: | Х | 2400x600 точек на д |
| 1.18 | Максимальный размер сканирования (планшетный): | Х | 297x210 мм |
| 1.19 | Максимальный размер сканирования (протяжной): | Х | 0 мм |
| 1.20 | Максимальный уровень шума: | Х | 50 дб |
| 1.21 | Максимальный формат: | Х | А4 |
| 1.22 | Объем памяти: | Х | 32 Mb |
| 1.23 | Плотность бумаги (диапазон): | Х | 60-105 г/кв.м |
| 1.24 | Поддержка AirPrint: | Х | да |
| 1.25 | Потребляемая мощность в режиме ожидания: | Х | 60 вт |
| 1.26 | Потребляемая мощность во время печати: | Х | 510 вт |
| 1.27 | Размеры (ДхШхВ): | Х | 409x399x317 мм |
| 1.28 | Разрешение сканера: | Х | 600x2400 точек на д |
| 1.29 | Силовой кабель артикул: | Х | 502978 |
| 1.30 | Скорость монохромной печати, страниц/мин: | Х | 30 |
| 1.31 | Скорость ч/б копирования (страниц/мин): | Х | 30 |
| 1.32 | Телефонная трубка: | Х | Нет |
| 1.33 | Тип печати: | Х | черно-белая |
| 1.34 | Типы печатных материалов: | Х | Бумага, конверты, наклейки |
| 1.35 | Тумба артикул: | Х | 0 |
| 1.36 | Устройство подачи оригиналов: | Х | автоподатчик односторонний |
| 1.37 | Функция факса: | Х | нет |
| 1.38 | Цвет корпуса: | Х | черный |
| 2 | Драм-картридж | 1.1 | Единица измерения: | Х | штука | ШТ. | 4 |
| 1.2 | Код производителя: | Х | DR-2335 |
| 1.3 | Модель аппарата: | Х | DR-2335 |
| 1.4 | Ресурс оптического блока (барабана): | Х | 12000 стр |
| 1.5 | Тип расходного материала: | Х | совместимый |
| 1.6 | Цвет: | Х | черный |